**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO MATERIAL** | **QUANTIDADE** |
| 01 | AR CONDICIONADO - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HW CICLO FRIO 12000 BTUS - INVERTER - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CICLO: FRIO; TECNOLOGIA: INVERTER; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; ÁREA DO AMBIENTE ATÉ (M²): 20; VOLTAGEM (V): 220; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO: A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 12.000; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KWH/H): 3,52; POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA - REFRIGERAÇÃO (W): 896; VAZÃO DE AR (M³/MIN): 9,16; NÍVEL DE RUÍDO DA UNIDADE INTERNA (DBA): 42; NÍVEL DE RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA (DBA): 42; FUNÇÕES: TIMER, SWING, SLEEP, SCREEN, HEALTH, CLEAN, FEELING, STRONG E SPEED; CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LIQUIDA (MM/'): 6,35 (1/4)'; CONEXÃO DA TUBULAÇÃO GÁS (MM/'): 12,70 (1/2)'; COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M): 15; DESNÍVEL MÁXIMO (M): 5; SERPENTINA DA CONDENSADORA: COBRE; UNIDADE INTERNA EVAPORADORA (SEM EMBALAGEM) (L X A X P MM): 750 X 200 X 285; UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA (SEM EMBALAGEM) (L X A X P MM)\*: 760 X 545 X 310; PESO LÍQUIDO UNIDADE INTERNA (KG): 8; PESO LÍQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG): 25,5. | 15 |
| 02 | APARELHO AR CONDICIONADO - AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTUS; CICLO FRIO; TENSÃO: 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (DE 5 A 10 METROS) - TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 9000 BTU'S, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ITEM 6 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. OS LOCAIS DE ENTREGA ESTÃO DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA POR SE TRATAR DE ATA INSTITUCIONAL. | 05 |
| 03 | APARELHO AR CONDICIONADO - CONDICIONADOR AR SPLIT FRIO 22000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 22.000 BTUS; TENSÃO 220; CICLO: FRIO; COMPRESSOR ROTATIVO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO: ATÉ C; FILTRO; DIMENSÕES APROXIMADAS : UNIDADE INTERNA: LARGURA: 113 CM, ALTURA: 91CM. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA TODOS OS COMPONENTES E PARA O COMPRESSOR. | 01 |
| 04 | ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL MEDINDO (AXLXP) 1980X900X400MM COM 02 PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA. | 20 |
| 05 | ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS. PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE. FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE FRONTAL OU LATERAL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE ROLAMENTO POR CORREDIÇAS METÁLICAS COM NYLON. CONFECCIONADO EM CHAPA 22, COM CAPACIDADE PARA 40 A 50 PASTAS. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 ºC NA COR CINZA CRISTAL. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 1330 X 470 X 710MM (AXLXP). MONTADO E INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 20 |
| 06 | BEBEDOURO DE ÁGUA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: GABINETE SEM EMENDAS EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO, COR PRATA, BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, PIA EM AÇO INOX POLIDO, TORNEIRA PARA COPO E JATO CROMADA COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, VAZÃO APROXIMADA DE 50LITROS/HORAS, RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304 COM ISOLAMENTO EM ISOPOR, SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM TIPO SINTETIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO , CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 4,0 LITROS/HORA EM AMBIENTE E 25 C , TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4C E 15C, CAPACIDADE DE PRESSÃO 15 MCA E MÁXIMA DE 40 MCA, ENTRADA DE ÁGUA 1/2 , DRENO DE 3/4 , COMPRESSOR DE 1/0 COM CONSUMO DE 88 W, FABRICADO COM GÁS ECOLÓGICO, COM OPÇÕES DE 127 E 220 VOLTS, CONSUMO APROXIMADO DE 10KW MÊS, NA MÉDIA DE 1080 MM (ALT) X 350MM (LARG) X 310MM(PROF) E GARANTIA DE 12 MESES.UNIDADE | 05 |
| 07 |  BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO (GALÃO) DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, MODELO DE REFERÊNCIA EGC35 DA ESMALTEC, GFN 2000 DA IBBL OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS.O TERMO DE REFERÊNCIA É DE LEITURA OBRIGATÓRIA A TODOS OS PARTICIPANTES E ELE CONTÉM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES. É ENCONTRADO NO SITE DA SJGO | 05 |  |
| 08 | CADEIRA - LONGARINA DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA EM FERRO E ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO | 40 |
| 09 | CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA: COM BRAÇOS ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE 50MM REVESTIDA EM TECIDO. ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADO POR L OU LÂMINA EM AÇO, COM BRAÇO REGULÁVEL, ASSENTO MEDINDO 0,44X0,48CM E ENCOSTO 0,36X0,42M, BASE GIRATÓRIA COM 5 PATAS ENCAPADAS, COM RODÍZIOS. COR AZUL OU PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS DO FABRICANTE. PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. AS DIMENSÕES PODEM VARIAR COM TOLERÂNCIA DE 25%. | 40 |  |
| 10 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE COM BRAÇOS 5 PÉS COM RODÍZIOS EM POLIPROPILENO MULTIVISÃO (GIRATORIA); COM REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO À GÁS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO NA BASE; ENCOSTO E ASCENTO EM COURINO PRETO OU AZUL MARINHO, ESPUMA INJETADA, NYLON ULTRA RESISTENTE NA BASE; PARTES METÁLICAS PINTADAS COM TINTA EPÓXI A PÓ; BASE DOS PÉS EM AÇO CARBONO; COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE 100KG; COM 01 (ANO) DE GARANTIA. | 40 |
| 11 | CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO PRETA PARA ESCRITÓRIO/RECEPÇÃO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO ENCOSTO DE ESPUMA LAMINADA, ASSENTO EM TECIDO 30MM E ENCOSTO EM TECIDO 25MM, REVESTIDA EM TECIDO ALTURA: 85 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM LARGURA ASSENTO: 43 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM PESO LQ. APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG CAPACIDADE DE CARGA 120 KG COR: PRETO CODIGO 151069 | 100 |
| 12 | CAIXA SOM - CAIXA ACÚSTICA PASSIVA 2 VIAS 400 W RMS ALTO-FALANTE DE 15' E DRIVER DE TITÂNIO, DIVISOR DE FREQUÊNCIA INTERNO, RECEPTÁCULO DE 35 MM PARA MONTAGEM EM PEDESTAL, ENTRADA E SAÍDA DE SINAL PARALELO COM CONEXÃO SPEKON. MODELO IGUAL OU SUPERIOR CAIXA DE SOM LEACS MDF RED 15/STANER UPPER 400  | 04 |
| 13 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA DSLR COM LENTES INTERCAMBIÁVEIS; OPÇÕES DE CONTROLE MANUAL E CONTROLE AUTOMÁTICO DE DIAFRAGMA DE OBTURADOR; COM NO MÍNIMO 1 LENTE DO TIPO 18-55MM COM PARASOL; ZOOM ÓPTICO DE 3.05X; SENSIBILIDADE ISO 100-6400; RESOLUÇÃO DO SENSOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 18 MEGAPIXEL; GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 4K E/OU FULL HD; MONITOR VISOR EM LCD DE NO MÍNIMO 2,7 ; FLASH INTEGRADO A CÂMERA; COM WIFI INTEGRADO A CÂMERA; INTERFACES MINIHDMI E USB; BATERIA EM ÍON DE LÍTIO; INCLUI CORREIA, CARREGADOR DE BATERIA, CABOS MINIHDMI E/OU USB E/OU AUXILIARES. MODELOS PARA EXEMPLO: CANON, NIKON E FUJI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 A 24 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO. | 02 |
| 14 | CONJUNTO MESA + 4 CADEIRAS COM APOIO PARA BRAÇO BRANCO, CERTIFICADA PELO INMETRO, DURAVEL SENDO RESISTENTE A RAIOS SOLARES E A CHUVA, POR SER FACIL DE MANUSEÁ-LA. MESA COM MONOBLOCO MODELO OURO PRETO QUADRADA 70X70. 4 CADEIRAS MODELO BOA VISTA COM APOIO PARA BRAÇOS. MESA SUPORTA ATE 20KG, CADEIRA ATE 120 KG. FABRICAÇÃO EM POLIURETANO VIRGEM RECICLADO.  | 30 |
| 15 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDP 18 MM, ACABAMENTO EM PERFIL ERGOSOFIT/FITA, COM 04 LUGARES. COM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS EM CADA MESA. FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO. COM SUPORTE PARA CPU E NOBREAK MÓVEL. COR CINZA CRISTAL COM DETALHES AZUL. | 20 |
| 16 | ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO ALTO 4 PORTAS, COM 04 PORTAS SENDO 02 (DUAS) NA PARTE SUPERIOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO FUMÊ E 02 (DUAS) PARTE INFERIOR EM (MDP), TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 25MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR NOCE. CORPO E PRATELEIRAS COM 18MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO, EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR GRAFITE. ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS DOS CORPOS E PRATELEIRAS, COM FITA BORDA DE (PVC) DE 0,45MM DE ESPESSURA, TAMPO COM FITA BORDA DE (PVC) 2,0MM DE ESPESSURA. PORTAS COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS COM VIDRO FUMÊ TEMPERADO 4MM DE ESPESSURA, DOBRADIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 110º, PUXADOR ALÇA EM ZAMAK CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. CONTENDO DUAS PRATELEIRAS MOVEIS. MEDIDAS: 800X472X1600MM. OBS: AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ 5%. GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS. ATENDER AS NORMAS DA ABNT. | 50 |
| 17 | FOGÃO COM 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL; MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA; QUEIMADORES ESTAMPADOS; ESPALHA CHAMA ESMALTADO; MANIPULADORES REMOVÍVEIS; GRADE FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA; VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO PÉS ALTOS; TREMPE DUPLA; TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR; VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO. RAMAL: 1,670 KW - 0,65 MM; NA COR BRANCA GIGANTE: 2,000 KW - 0,72 MM; FORNO: 1,780 KW - 0,70 MM ; TIPO DE GÁS: GLP ( GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO ). CLASSIFICAÇÃO DO SELO CONPET (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) A. GARANTIA DE 12 MESES | 04 |
| 18 | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COURAÇADO COM FORNO. QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA, COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS. QUEIMADORES TRASEIRO CHAMA DUPLA. MESA DE ESMALTE ANTIADERENTE. GRADES E QUEIMADORES DA MESA EM FERRO FUNDIDO. INJETOR DE GÁS NA HORIZONTAL. ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO. FORNO INDUSTRIAL: CINCO POSIÇÕES DE TEMPERATURA. FORNO COM 2 PRATELEIRAS EM SUPORTE DE AÇO CROMADO E ALTURA AJUSTÁVEIS EM 4 POSIÇÕES. | 07 |
| 19 | FORNO ELÉTRICO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS COM FORNO AUTO LIMPANTE. BANDEJA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL. TEMPERATURA ENTRE 20 A 250° C. COM GRILL E LÂMPADA INTERNA. PORTA DE VIDRO TRIPLO. VOLTAGEM 110 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | 02 |
| 20 | FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, COM 850 W DE POTENCIA, CONSUMO DE ENERGIA A, VOLTAGEM 110 V: PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE: CONTROLE NUMÉRICO; CHAVE DE SEGURANÇA; MENU PRATOS RÁPIDOS; TECLA DESCONGELAR: GARANTIA DE 12 MESES | 02 |
| 21 | FRIGOBAR NA COR BRANCO, TENSÃO 110V,CAPACIDADE TOTAL 79LCONSUMO 17,50KWH,CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, FREQUÊNCIA 60HZ,TIPO DE DEGELO DO REFRIGERADOR MANUAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR 68L. | 03 |
| 22 | REFRIGERADOR DUPLEX (02 PORTAS), DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 470 LITROS, SENDO O FREEZER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, COM SISTEMA FROST FREE, PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO E PÉS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS. CLASSE A NO CONSUMO DE ENERGIA. 110 VOLTS. COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | 6 |
| 23 | REFRIGERADOR DUPLEX (02 PORTAS), DE NO MÍNIMO DE 340 LITROS, COM SISTEMAFROST FREE, CLASSE A NO CONSUMO DE ENERGIA. 110 VOLTS. COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | 10 |
| 24 | ARMARIO DE COZINHA EM ACO, TIPO KIT DE PAREDE COM 03 (TRES) PORTAS, MEDINDO (1,05X0,55X0,28) M = (LXAXP), COM PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO, COM UMA PRATELEIRA, ESTRUTURA EM CHAPAS DE ACO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (CHAPA N.24), ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR BRANCA, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. | 02 |
| 25 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1700 LIBRAS. COM TRAVA DE SEGURANÇA, RODINHAS PARA DESLOCAMENTO, ALTA PARA TRANSPORTE. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO: TUBEIRA, APLICADOR DE DETERGENTE, PORTA-ACESSÓRIOS, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA. MOTOR DE 1,5 KW. VOLTAGEM 110 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | 02 |
| 26 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. COPO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 3 LITROS.ROTAÇÃO MÍNIMA DE 22.000 RPM. POTÊNCIA DO MOTOR DE 800 W. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. VOLTAGEM 110 VOLTS | 09 |
| 27 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE PARA MÍNIMA 10 KG OU MAIS :DELICADAS, RÁPIDO, LAVAGEM ECONÔMICA COM REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA, PANOS DE LIMPEZA, ROUPAS BRANCAS MUITO SUJAS, ROUPAS BRANCAS SUJAS, ROUPAS BRANCAS POUCO SUJAS, ROUPAS COLORIDAS MUITO SUJAS, ROUPAS COLORIDAS SUJAS, ROUPAS COLORIDAS POUCO SUJAS, ROUPAS ESCURAS MUITO SUJAS, ROUPAS ESCURAS SUJAS, ROUPAS ESCURAS POUCO SUJAS, ENXÁGUE, CAMA E BANHO E CENTRIFUGAÇÃO. TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA SENDO ALTO MÉDIO E BAIXO; 02 ENXÁGUES, CENTRIFUGA, DISPENSER PARA SABÃO, DISPENSER PARA AMACIANTE, DISPENSER PARA ALVEJANTE, CONTROLES ELETRÔNICOS, VELOCIDADE 750 RPM, ACABAMENTO DO CESTO EM PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO D ENERGIA TIPO A, TENSÃO/VOLTAGEM 110 , GARANTIA DE 12 MESES. | 03 |
| 28 | MESA PARA COMPUTADOR EM MDF DE 15 MM. COM SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇAS METÁLICAS E SUPORTE PARA CPU E NOBREAK . COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS LXPXA: 1,20 X 0,60 X 0,74 M | 20 |
| 29 | MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF DE 15 MM. COM GAVETEIRO FIXO EM MDF DE 2 GAVETAS COM CHAVE. COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS LXPXA: 1,20 X 0,60 X 0,74 M | 20 |
| 30 | MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF DE 15 MM. COM GAVETEIRO FIXO EM MDF DE 3GAVETAS COM CHAVE. COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS LXPXA: 1,60 X 0,60 X 0,74 M | 20 |
| 31 | MICROFONES SEM FIO MICFLY CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2 MICROFONE SEM FIO 1 RECEPTOR WIRELESS GARANTIA- 12 MESES. | 04 |
| 32 | APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA. TIPO CINCO FILTRAGENS. PESO 21.1. VOLTAGEM 127/220 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA. TIPO CINCO FILTRAGENS. PESO 21.1. VOLTAGEM 127/220. LARGURA 48. ALTURA 28.5. PROFUNDIDADE 30.5. CARACTERISITCAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL. CAPACIDADE 1.8. VAZÃO 40 | 05 |
| 33 | SUPORTE PARA CPU MEDINDO: 0,24M (LARGURA) X 0,50M (PROFUNDIDADE) X 0,20M (ALTURA). CONFECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO PADRÃO MADEIRADO NA COR MARFIM MORANO OU SIMILAR, TAMPO EM CHAPAS DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, COM FITA DE BORDA DE PVC COM 1 MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO DA PEÇA, NO MESMO PADRÃO DO TAMPO. MONTAGEM COM USO DE SISTEMA PINOS E TAMBOR EM ZAMAK, TIPO MINIFIX OU MONTAFIX COM 4 RODÍZIOS EM POLIPROPILENO PRETO. | 15 |
| 34 | TV LED 42 POLEGADAS FULL HD 1080P 5 HDMI COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ENTRADA VGA E PC/AUX IN E NO MÍNIMO 04 ENTRADAS HDMI. CONTRASTE MÍNIMO DE 45.000:1. SINCRONISMO COM HDMI E T-LINK. CONEXÕES (QUANTIDADE MÍNIMA): 01 ENTRADA USB (QUE PERMITA REPRODUÇÃO DE FILME, MÚSICA E FOTO), 04 ENTRADA HDMI, 01 ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO, 01 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, 01 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, 01 SAÍDA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO. RECEPÇÃO DE CANAIS: VHF, UHF, E CATV (DTV). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | 05 |
| 35 | MONITOR COM AJUSTE: DE ALTURA E DE ROTAÇÃO. TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 21,5 OU SUPERIOR. TENSÃO: BIVOLT. COR: PRETO. TIPO DE TELA: IPS LED. RESOLUÇÃO MÁXIMA: FULL HD 1920X1080 @60HZ. PIXEL PITCH: 0,248 MM. BRILHO: 250 CD/M². CONTRASTE MÍNIMO: 5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (ESTÁTICO). TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 5MS. CONECTORES: 1X DISPLAY PORT, 1X HDMI, 1X VGA. AJUSTES: INCLINAÇÃO (-5°~+20°), AJUSTE DE ALTURA (11CM), PIVOT (90°). CABO HDMI: DEVE SER ACOMPANHADO JUNTAMENTE COM CABO HDMI DE NO MÍNIMO 2 METROS. MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: LG | 20 |
| 36 |  APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, FUNÇÃO REDIAL, AGENDA ALFANUMÉRICA E VIVA VOZ, FAIXA OPERAÇÃO 1,9 GHZ, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, APLICAÇÃO CENTRAL PÚBLICA/ PABX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IDENTIFICADOR CHAMADA C/ VOZ, MEMÓRIA 30 CHAMADAS , | 10 |
| 37 | TELEFONE COM FIO; PRINCIPAIS FACILIDADES - 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO - 3 VOLUMES DE CAMPAINHA - 2 TIMBRES DE CAMPAINHA - OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO - POSIÇÕES MESA E PAREDE SINALIZAÇÃO DE LINHA - PULSO E TOM DURAÇÃO DO FLASH - 300 MS DIMENSÕES - 187 X 137 X 90 MM CONSUMO DE ENERGIA - NÃO CONSOME ENERGIA. | 30 |
| 38 | MESA FIXA; MATERIAL PLASTICA QUADRADA MONOBLOCO; EMPILHAVEL, DIMENSOES L X P X A (CM): 70 X 70 X 70 CM; MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) 100% VIRGEM COM ANTI-UV; USO IRRESTRITO: AMBIENTE INTERNO E EXTERNO (CHUVA E SOL); GARANTIA: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; APROVADA E CERTIFICADA; COR: BRANCA | 50 |
| 39 | CADEIRA FIXA: CADEIRA PLASTICA COM BRACO TIPO POLTRONA EMPILHAVEL MONOBLOCO, ENCOSTO FECHADO; CARACTERISTICAS: DIMENSOES MINIMAS L X P X A (CM): 56X50X86 CM, CAPACIDADE MINIMA: 140 KG, MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) 100% VIRGEM COM ANTI-UV; USO IRRESTRITO: AMBIENTE INTERNO E EXTERNO; CHUVA E SOL; COMERCIAL E RESIDENCIAL; GARANTIA: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA APROVADA E CERTIFICADA; COR: BRANCA | 200 |
| 40 | CAMA ELÁSTICA 4,27 MTS E 1 KIT DE PROTEÇÃO ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. - SISTEMA DE IMPULSÃO POR 72 MOLAS. - 3 DEGRAUS. - MOLAS COM REVESTIMENTO EM PVC. - REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO. - LONA COM EMENDAS VULCANIZADAS E PROTEÇÃO UV. - SUPORTA PESO DE ATE 150 KG. - GARANTIA DE 6 MESES. | 05 |